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TECHNISCHE DATEN

Basisdaten:

Chargenauslegung:
12- 15
to

Wälzlager Innen- und Außenringe mit folgenden Abmessungen:

Durchmesser:

1.400 mm - 4000 mm

Bohrung:



1.370 mm – 3900 mm

Breite:




max. 400 mm

Gewicht:



max. 5.000 kg

Ringquerschnitt:
max. 400 mm

Standardtyp 1

	Gewicht in kg
	Durchmesser in mm
	Bohrung in mm
	Breite in mm

	376
	1566
	1364
	142

	445
	2080
	1883
	147

	658
	2252
	1995
	164

	1539
	2930
	2620
	242


Standardtyp 2

	Gewicht in kg
	Durchmesser in mm
	Bohrung in mm
	Breite in mm

	538
	1779
	1538
	124

	1179
	2329
	2000
	165

	1430
	2504
	2174
	184

	2520
	3200
	2829
	250

	3000
	4000
	3200
	400


Material der Ringe:

durchhärtender Wälzlagerstahl
übereinander gestapelte Ringe:
4
Stück

Abstand der gestapelten Ringe:

ca. 100
mm

Ofenatmosphäre:

Luft

Beheizung


elektrisch

Temperatur max.:

660
°C

Aufheizen von 15 to auf 300°C Ofenraum:

ca.1,0 
h

Pos. 1

Herdwagenofen

Typ HWE 4400/2000/4400

Außenabmessungen


Länge ca.:

5780
mm


Breite ca.:

5780
mm


Höhe ca.:

5370
mm

Platzbedarf für die Anlage:



Länge ca.:

13950
mm


Breite ca.:

8750
mm

Nutzraumabmessungen:


Länge ca.:

4400
mm


Breite ca.:

4400
mm


Höhe ca.:

2000
mm

Haltezeit bei 600°C:

3-4
h

Temperaturgleichmäßigkeit nach 4h Haltezeit:

+/- 5
K

Chargengewicht:

15
to

Ofenatmosphäre:

Luft

Material der Teile:

Stahl

Beheizung:


elektrisch

Anzahl der Heizungsregelgruppen:

8
Stück

Anzahl der Luftumwälzer:

7
Stück

Installierte Heizleistung ca.:

1680
KW

Fördergeschwindigkeit Herdwagen:

ca. 50
mm/s

Tragfähigkeit des Herdwagens:

ca.15,0
t

Anzahl der Türen:

2
Stück

Oberflächenverluste:

ca. 30
KW

Abluftvolumenstrom  ca. :

 1000- 1200
m³/h

Temperatur Abluftvolumenstrom:

ca. 250
°C
Umgebungstemperatur max.:

40
°C

Pos. 2

Schaltanlage / Steuerung

Nennspannung:
230/ 400
V

Netz:
TT-Netz

Frequenz:
50

Hz

Anschlusswert ca.:

ca. 1.770
KW

