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1
Verpackung

Mitentscheidend für die Verpackung ist der Transportweg.

1.1
LKW-Transport und Bahn

Großteile verankert auf der Plattform und mit Plane gegen Nässe geschützt.
Kleinteile in Kisten.

1.2
Schifftransport

Großteile und Kleinteile in Holzkisten oder Container, seemäßig verpackt, verankert, in Folie eingeschweißt, mit Trockenmittel (P6 nach HPE-Richtlinien)**. 
Der Korrosionsschutz in der unversehrten, seemäßigen Verpackung für eine Dauer von 6 Monaten gewährleistet.

2
Zerlegungsgrad

-
Die Anlage ist in mehrere leicht montierbare Baugruppen auf​gegliedert 
und für den Transport zerlegt


-
Kleinteile sind in Kisten verpackt.

3
Empfindlichkeit

-
Für das Verladen dürfen die Anlagenteile nur an den Anschlag​stellen angehoben werden.


-
Beim Verladen und Transport ist besonders vorsichtig zu ver​fahren, um Schäden durch Gewalteinwirkung, insbesondere des ausgemauerten Ofenkörpers, zu verhindern.


-
Die einzelnen Anlagenteile sind vor dem Transport auf der La​deplattform fest zu verankern.
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4
Zwischenlagerung

-
Bei Zwischenlagerung müssen die einzelnen Anlagenteile sorg​fältig an einem vor Nässe und Staub geschützten Ort schwin​gungsfrei gelagert werden. Wird die Anlage im Freien gela​gert, so muß sie auf einem planen Holzfundament stehen. Auf keinen Fall darf die Anlage direkt auf den Boden gestellt werden.


-
Für eine längere Zwischenlagerung müssen die blanken Teile der Anlage entsprechend konserviert werden.

5
Lieferumfang

Der Inhalt der Lieferung ist in den Lieferlisten aufgeführt, deren Vollständigkeit beim Empfang zu überprüfen ist. Eventu​elle Transportschäden und/oder fehlende Teile sind sofort schriftlich zu melden.
Zu dem Lieferumfang gehört immer auch die Betriebsanleitung für die Anlage in zweifacher Ausführung.

**
HPE-Richlinien = Verpackungsvorschriften des Bundesverbandes Holz​verpackungsmittel, Paletten, Exportverpackung e.V. und 
des V.D.M.A.
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