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1
Sicherheitshinweise
1.1
Die Anlage darf nur vom geschulten Personal betrieben werden.

1.2
Die Anlage ist nur in einwandfreiem Zustand mit allen Sicherheitseinrichtungen zu verwenden.

2
Inbetriebnahme der Anlage


Ausgangsbedingungen:


-
 Ofen ist kalt (unter 100 °C)


-
Der Herdwagen ist mit Lagerringen beladen 


-
Die Türen des Herdwagenofens sind geöffnet.


-
der Hauptschalter am Schaltschrank ist ausgeschaltet.

2.1
Ablauf der Inbetriebnahme


1.
Hauptschalter ein


2.
Der Herdwagen wird in die Endposition im Ofen gefahren.

3.
Die Flügeltüren des Herdwagenofens werden geschlossen.

4.
Die Glühkurve wird programmiert.

5.
Das Glühprogramm wird gestartet

6.
Die Umluftventilatoren gehen nacheinander in Betrieb.

7.
Die Heizgruppen werden nacheinander eingeschaltet

7.
Ablauf der Wärmebehandlung nach dem vorgegebenen Programm                    ( Aufheizgradient, Haltezeit)

8.
Nach Abkühlung des Herdwagenofens mit den Lagerringen wird der Scanner am Herdwagen aktiviert die Ofentüren werden geöffnet und der Herdwagen wird automatisch aus dem Ofen gefahren.
3.
Optimierung der Betriebsparameter
3.1
Der Ofen wird mit den in den technischen Daten angegebenen Betriebsparametern eingestellt.

3.2
Während des Ofenbetriebes wird die Regelung der Betriebsparameter überwacht und unter Umständen werden die Regelparameter der Regelgeräte sowie die Grenzwerte optimiert.
4. Außerbetriebnahme 
Bei der Ausserbetriebnahme ist folgendermaßen vorzugehen:

1. Ausschalten der elektrischen Heizungen und Umluftventilatoren
2. Absenken der Ofenraumtemperaturen unter 180°C
3. Ausschalten der Umluftventilatoren
4. Herausfahren des Herdwagens aus dem Ofen in die Endposition.

5. Bei längerer Ausserbetriebnahme den Hauptschalter am Schaltschrank ausschalten und gegen wiedereinschalten sichern.









